|  |  |
| --- | --- |
| **«Согласовано»**Председатель профсоюзного комитета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б.Скуратова  Протокол №\_\_\_  «10» января 2014г. | **УТВЕРЖДАЮ:**  Заведующий МБДОУ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Кормилина  Приказ №\_\_\_  «10» января 2014г |

**Инструкции о мерах пожарной безопасности**

**в МБДОУ «Детский сад с.Большая Гусиха Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»**

**Настоящие инструкции о мерах пожарной безопасности разработаны на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 г., нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.**

**I. Требования к инструкциям:**

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, , отключении электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений ДОУ.

**II. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за**:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;

б) организацию спасения воспитанников и людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты ;

г) отключение при необходимости электроэнергии, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

д) прекращение всех работ в здании ,кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удаление за пределы опасной зоны всех воспитанников и работников (не участвующих в тушении пожара);

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

**III. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения**

 а) При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

б) Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

в) Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

для пожаров класса A - порошок ABCE;

для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE;

для пожаров класса D - порошок D.

**IV. Содержание инструкций**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Инструкции** |
| **1** | Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности |
| **2** | Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях |
| **3** | Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада (кладовой) |
| **4** | Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ |
| **5** | Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ |
| **6** | Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждениях на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики |
| **7** | Инструкция о соблюдении противопожарного режима в помещениях |
| **8** | Инструкция о порядке осмотра и закрытия помещений, требующих дополнительного осмотра перед закрытием, после окончания работы лицам, ответственным за пожарную безопасность, совместно со службой охраны (пожарной охраны) |

|  |  |
| --- | --- |
| **«Согласовано»**Председатель профсоюзного комитета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б.Скуратова  Протокол №\_\_\_  «10» января 2014г. | **УТВЕРЖДАЮ:**  Заведующий МБДОУ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.в.Кормилина  Приказ №\_\_\_  «10» января 2014г |

**1. ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МБДОУ «Детский сад с. Большая Гусиха»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад с.Большая Гусиха(далее Учреждение)» на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. На территории, в зданиях и сооружениях Учреждения должна быть обеспечена безопасность воспитанников и сотрудников при пожаре. Это обеспечивается выполнением всеми работниками Учреждения требований пожарной безопасности.

1.3. Все работники Учреждения должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном в Учреждении.

**2. Требования пожарной безопасности к территории, зданиям, сооружениям, помещениям**

**2.1. Содержание территории**

2.1.1. Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями под складирование материалов и оборудования, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

2.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

2.1.3. Запрещается располагать временные строения и оборудование на территории Учреждения без согласования с владельцем здания, ПТК, службами эксплуатации и охраны.

2.1.4. Курение на территории Учреждения запрещено, за исключением специально отведенных для этой цели местах. Места для курения должны быть обозначены знаками «Место для курения».

2.1.5. Запрещается сжигание отходов и мусора на территории Учреждения.

2.1.6. Монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).

2.1.7. Эксплуатация систем отопления, вентиляции воздуха должна осуществляться в соответствии с техническими документами завода изготовителя и требований нормативных документов.

2.1.8. Ремонт и техническое обслуживание электроустановок и электротехнических изделий, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установок и систем автоматической противопожарной защиты проводится только специально обученным персоналом, имеющих специально оформленный допуск.

2.1.9 Проведение временных огневых и других пожароопасных работ в Учреждении осуществляется на основании Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ.

**2.2. Содержание зданий, сооружений, помещений**

2.2.1. Противопожарные системы и средства пожарной автоматики, помещений, здания должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

2.2.2. Во всех помещениях Учреждения должны быть вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности и номера телефона пожарной охраны.

2.2.3. Все помещения Учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности и оборудованы знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».

2.2.5. Должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации воспитанников и сотрудников, и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствиях.

2.2.6. В зданиях, сооружениях, помещениях Учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2.2.6.1. Хранение и применение, кроме специально оборудованных для этих целях помещениях, легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожарных веществ и материалов;

2.2.6.2. Использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов;

2.2.6.3. Проводить перепланировки помещений, изменения их функционального назначения без разработки и согласования соответствующей документации;

2.2.6.4. Проводить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ухудшаются условия эвакуации людей и ограничивается доступ к огнетушителям, средствам пожарной безопасности;

2.2.6.5. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные проходы и выходы;

2.2.6.6. Использовать бытовые электронагревательные приборы;

2.2.6.7. Устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

2.2.6.8. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях должны надежно крепиться к полу;

2.2.6.9. Курить в местах, не предусмотренных для этой цели;

2.2.6.10. Хранить и применять ЛВЖ и ГЖ. более сменной потребности в специально оборудованных для этих целях местах;

**3. Обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность**

3.1. Заведующий МБДОУ и лица, ответственные за пожарную безопасность, ОБЯЗАНЫ:

3.1.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и требований инструкции о мерах пожарной безопасности;

3.1.2. Знать характеристики пожарной опасности применяемого оборудования;

3.1.3. Проводить периодические осмотры служебных помещений с целью контроля за содержанием путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.д. и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений противопожарного режима;

3.1.4. Проводить первичные инструктажи на рабочем месте со всеми принятыми на работу;

3.1.5. Следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест, отключались электропотребители, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологических процессов должны работать круглосуточно;

3.1.6. Обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи;

3.1.7. Не допускать проведение работ с применением открытого огня, электросварочных и других работ в непредусмотренных для этой цели местах без письменного разрешения руководства Учреждения;

3.1.8. Знать правила содержания и применения, имеющихся в Учреждении первичных средств пожаротушения и обеспечить их постоянную готовность.

**4. Порядок действий при пожаре**

4.1. Каждый работник Учреждения при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН:

4.1.1. Незамедлительно сообщить об этом начальнику караула;

4.1.2. Принять по возможности меры по эвакуации людей, автомобилей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

4.1.3. По возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

4.2. Заведующий Учреждения (или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, ОБЯЗАН:

4.2.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара и поставить в известность вышестоящее руководство;

4.2.2. В случае угрозы жизни воспитанников ,сотрудников немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

4.2.4. При необходимости отключить электроэнергию;

4.2.5. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

4.2.6. Удалить за пределы опасной зоны всех воспитанников и работников( не участвующих в тушении пожара);

4.2.7. Осуществлять общее руководство по тушению пожара;

4.2.8. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

4.2.9. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию материальных ценностей;

4.2.10. Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава;

4.2.11. По прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

4.2.12. Организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития.

**5. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

7.1. Учреждения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами.

7.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76\*.

7.3. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:

а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

7.4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

7.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей.

7.6. Огнетушители, размещаемые вне помещений или в неотапливаемых помещениях, подлежат съему на холодный период. В этих случаях на пожарных стендах должна быть информация о местах их расположения.

7.7. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.8. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

7.9. На территории зданий IIIа, IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости, расположенных в сельской местности, следует оборудовать пожарные посты с набором следующих первичных средств пожаротушения: огнетушители пенные емкостью 10 л или порошковые емкостью 5 л - 2 шт., ведра - 4 шт., топоры - 2 шт., лопаты - 2 шт., багры - 2 шт., лестницы приставные - 1 шт., бочки с водой емкостью 0,25 м3 - 2 шт. (на зимний период заменяются ящиками с песком емкостью по 0,25 м3).

7.10. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом заведующего Учреждения.

7.11. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

Заведующий МБДОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Кормилина

|  |  |
| --- | --- |
| **«Согласовано»**Председатель профсоюзного комитета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б. Скуратова  Протокол №\_\_\_  «10» января 2013г. | **УТВЕРЖДАЮ:**  Заведующий МБДОУ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Кормилина  Приказ №\_\_\_  «10» января 2013г |

**2.ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МБДОУ «Детский сад с.Большая Гусиха»**

1. Настоящая Инструкция разработана на основании требований Общеобъектовой инструкции и является обязательной для выполнения всеми работающими и служащими в административных помещениях организации. Нарушение требований настоящей Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Территория, прилегающая к зданию, должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от тары, мусора и других горючих материалов.

3. Кзданию должен быть обеспечен свободный доступ. Состояние дорожного полотна не должно препятствовать проезду пожарных машин. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны всегда быть свободными. Противопожарные разрывы и дороги между зданиями не разрешается использовать для складирования материалов, оборудования, тары и для стоянки легкового и грузового автотранспорта.

4. На территории здания запрещается размещение бочек с горючими и легко­воспламеняющимися жидкостями, а также баллонов со сжатыми и сжиженными газами.

5. Защитный слой штукатурки или другого огнезащитного покрытия конструкций в помещениях, на путях эвакуации должна поддерживаться в хорошем эксплуатационном состоянии.

6. Чердачные помещения должны содержаться в чистоте и порядке.

8. Двери чердаков, должны содержаться в закрытом состоянии. Ключи от дверей чердачных помещений должны храниться в строго установленном месте, о чем необходимо предупредить надписью у входа на чердак.

9. В чердачных помещениях зданий не допускается хранить горючие материалы или предметы, за исключением оконных рам, которые нужно складывать не ближе 1 м от воздуховодов и не загромождать ими проход по чердаку.

11. В здании учреждения запрещается:

11.1. Размещать магазины, мастерские, склады с горючими материалами.

11.2. Устраивать в коридорах кладовые и чуланы, а также хранить какие-либо вещи, мебель, материалы и т.п.

11.3. Производить отогрев труб отопления, водоснабжения и канализации паяльными лампами или с применением открытого огня. Отогрев их должен производиться паром, горячей водой или песком и другими пожаробезопасными способами.

11.4. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывоопасные материалы и вещества в коридорах, на чердаке.

11.5. Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места производства сварочных работ первичными средствами пожаротушения. Проведение огневых работ должно производиться с разрешения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий и помещений. После завершения огневых работ необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их проведения помещения, конструкции и предметы, что­бы исключить возможность их загорания.

11.8. Курить и пользоваться открытым огнем в чердачном помещении и в местах хранения горючих материалов.

11.9. Устанавливать на окнах глухие металлические решетки.

11.10. Применять легковоспламеняющиеся жидкости для мойки полов и обработки одежды.

11.11. Оставлять находящиеся под напряжением радиоприемники, калькуляторы и другие бытовые электронагревательные приборы, уходя из помещений.

11.12. Устраивать бани, парилки (сауны) в здании.

13. Электронагревательные приборы, настольные лампы, радиоприемники, холодильники и т.п. разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

14. В кладовых и складах с наличием горючих материалов, изделий в сгораемой упаковке электрические светильники должны быть оборудованы защитными колпаками или светорассеивателями из несгораемых материалов.

15. При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

15.1. Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией.

15.2. Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электропроводах, обертывать электрические лампочки бумагой и материей.

15.3. Пользоваться в служебных кабинетах различного рода электронагревательными приборами (кипятильниками, электрочайниками, утюгами, электроплитами, электрокаминами и т.п.). Приготовление кипятка, подогрев пищи допускаются только в специально оборудованном для этих целей помещениях (местах).

16. Светильники общего пользования должны подвергаться периодическому осмотру и очистке от пыли не реже 2-х раз в год.

17. Ковры и ковровые дорожки в помещениях с массовым пребыванием людей должны быть прикреплены к полу. Запрещается на путях эвакуации в этих помещениях применять горючие и токсичные при горении отделочные материалы, ковры и другие покрытия полов, способствующих быстрому распространению горения по поверхности.

18. На время проведения массовых мероприятий назначаются ответственные дежурные из числа лиц обслуживающего персонала, которые должны быть проинструктированы о правилах пожарной безопасности.

19. Во время проведения массовых мероприятий запрещается устанавливать в проходах зала стулья, закрывать на замки двери эвакуационных выходов, впускать в помещения людей в количестве, превышающем установленные нормы и устанавливать на окна металлические решетки.

20. При обнаружении первых признаков пожара (запах дыма, отблески пламени) каждый работающий обязан:

* оповестить руководителя подразделения о пожаре;
* организовать эвакуацию людей и спасание материальных ценностей;
* принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения в начальной стадии пожара. В случае, когда помещение задымлено и очаг пожара не виден необходимо плотно закрыть окна и двери помещения и покинуть опасную зону;
* обесточить помещение, в котором произошел пожар;

21. Обеспечение первичными средствами пожаротушения общественных зданий и сооружений осуществляется из расчета, приведенного в табл. 1 Общеобъектовой инструкции, но не менее чем 2-мя порошковыми огнетушителями емкостью 5-6 л на каждом этаже.

Заведующий МБДОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Кормилина

|  |  |
| --- | --- |
| **«Согласовано»**Председатель профсоюзного комитета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б.Скуратова  Протокол №\_\_\_  «10» января 2014г. | **УТВЕРЖДАЮ:**  Заведующий МБДОУ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Кормилина  Приказ №\_\_\_  «10» января 2014г |

**3.ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ МАТЕРИАЛЬНОГО СКЛАДА (КЛАДОВОЙ) МБДОУ «Детский сад с.Большая Гусиха»**

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1 Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности во всех складских помещениях.

1.2 Каждый работник, работающий в складском помещении, должен знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, не допускать и предупреждать действия, которые могут привести к пожару или загоранию, а в случае возникновения пожара принять все зависящие от него меры к спасению имущества и тушению пожара.

1.3 Работники допускаются к самостоятельной работе после прохождения вводного противопожарного инструктажа и противопожарного инструктажа на рабочем месте.

1.4 Каждый работник должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

1.5 Основными причинами пожаров, которые могут возникнуть в складском помещении являются нарушения в работе электроустановок, использование неисправного электрооборудования, нарушение правил хранения материалов, нарушение правил пожарной безопасности.

2. Требования к содержанию территорий, зданий, сооружений, помещений и эвакуационных путей

2.1 Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ в соответствии с приложением № 2 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 г..

2.2 На территории склада не разрешается устраивать свалки отходов

2.3 В помещении склада должны быть вывешены таблички с указанием категории помещения по взрывопожароопасности и классу пожаро- или взрывоопасных зон.

2.4 В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

2.5 Расстояние от светильников до хранящихся веществ должно быть не менее 0,5 м.

2.6 Не разрешается загромождать проходы, выходы, коридоры, тамбуры складского помещения.

2.10 В помещениях, предназначенных для хранения товарно-материальных ценностей, не допускается устройство бытовок, комнат для приема пищи и других подсобных служб.

2.11 Установка в складах бытовых электронагревательных приборов запрещается.

2.12 В складских и вспомогательных помещениях запрещается:

* убирать помещения, протирать оборудование и стирать спецодежду с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ);
* оставлять после окончания работы включенными электроосвещение (кроме дежурного), электрооборудование и приборы;
* пользоваться электронагревательными приборами, не предусмотренными технологией;
* отогревать замерзшие трубы различных систем паяльными лампами и любыми другими способами с применением открытого огня.

2.13 Складские помещения должны содержаться в чистоте. Уборка помещений от горючих производственных отходов должна производиться по мере их накопления и обязательно в конце работы каждой рабочей смены.

2.14 При пребывании людей в помещении двери могут закрываться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

2.15 У входа в склад и вспомогательные помещения должны быть вывешены таблички с указанием ответственных лиц за пожарную безопасность, а на видном месте в помещении — инструкции по пожарной безопасности.

2.16 Во всех складских и вспомогательных помещениях должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

2.17 Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться. Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год.

2.18 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.19 Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

2.20 **При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:**

* загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
* устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
* устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
* применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);

2.21 Все складские помещения должны быть укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Для тушения возгорания следует применять универсальные углекислотные огнетушителя, химическую пену, песок, грунт.

3. Требования к содержанию и эксплуатации средств пожаротушения.

3.1 Средства пожаротушения должны находиться в специальном месте и к ним должен быть обеспечен свободный доступ.

3.2 Использование пожарной техники и инвентаря для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением пожарных добровольцев и тушения пожаров, категорически запрещается.

3.3 Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других средств тушения осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность.

3.4 Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей должен устанавливаться в соответствии с указаниями инструкций предприятий-изготовителей, действующих нормативно-технических документов, а также следующими требованиями:

3.4.1. Огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5 метра от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании.

3.4.2. Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

3.4.3. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться (не реже одного раза в квартал), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

3.4.4. Каждый огнетушитель, установленный в помещении должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

3.5. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

3.6. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускаются.

3.7. Электрооборудование и электропроводки должны быть обеспечены защитой от перегрузок и коротких замыканий.

3.8. Запрещается применять некалиброванные плавкие вставки, самодельные предохранители, а также калиброванные плавкие вставки, не соответствующие нагрузке и сечению защищаемых участков электропроводок.

3.9. Переносные светильники, понижающие трансформаторы для них, электроинструмент и штепсельные разъемы должны иметь напряжение не выше 42 В.

3.10. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, а также паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

3.11. Расстояние от светильников до хранящихся материалов должно быть не менее 0,5 м.

3.12. Пожарная техника (пожарная сигнализация, установки пожаротушения, огнетушители и инвентарь) должны находиться в технически исправном состоянии.

3.13. Использование пожарной техники и противопожарного оборудования, первичных средств пожаротушения для прочих нужд, не связанных с проведением обучения и тушением пожара, не допускается.

Заведующий МБДОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Кормилина

|  |  |
| --- | --- |
| **«Согласовано»**  **Пре**дседатель профсоюзного комитета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б.Скуратова  Протокол №\_\_\_\_  «10» января 2014г. | **УТВЕРЖДАЮ:**  Заведующий МБДОУ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Кормилина  Приказ №\_\_\_  «10» января 2014г |

**4.ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ В МБДОУ «Детский сад с.Большая Гусиха»**

1. Общие требования

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности в МБДОУ при выполнении строительно-монтажных работ и является обязательной для исполнения всеми работающими (в том числе подрядными организациями).

При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проведения необходимой аттестации по профессиональным знаниям.

1.4. На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

1.5. При производстве работ обязательны к выполнению требования, изложенные в проектно-сметной документации на строительство, которая должна быть утверждена и согласована в установленном порядке.

1.6. При заключении договоров с подрядными организациями на проведение строительно-монтажных работ должна оговариваться ответственность юридического лица за обеспечение пожарной безопасности.

2. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

2.1. При проведении строительно-монтажных работ необходимо провести комплекс мероприятий для обеспечения безопасной эвакуации людей из производственной зоны.

2.2. Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа несущих конструкций.

2.3. Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и требований пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.

2.4. Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее двумя лестницами (стремянками) на все здание. Настил и подмостки лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком.

Конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами не разрешается.

2.5. При наличии горючих материалов в зданиях должны приниматься меры по предотвращению пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).

Заполнять проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении следует негорючими и трудногорючими материалами.

2.6. Временные сооружения (тепляки) для полов и производства других работ должны выполняться из негорючих и трудногорючих материалов.

3. **Требования пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ**

3.1. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

3.2. Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, заливка битумной мастикой и другие пожароопасные работы (окраска, огневые работы и т.п.) должны проводиться специально обученным персоналом на основании наряда-допуска, выдаваемого исполнителям работ и подписанного лицом, ответственным за пожарную безопасность.

3.3. Пожароопасные работы должны проводиться на основании специально разработанных инструкций о мерах пожарной безопасности, с учетом требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, технологической документации и других нормативных документов, регламентирующих проведение работ.

3.4. Места проведения пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, очищены от сгораемых материалов, оснащены предупреждающими знаками.

3.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц и материала в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся пожароопасные работы должны быть закрыты негорючими материалами.

3.6. По окончанию работ необходимо убрать оборудование и материалы, провести осмотр места проведения пожароопасных работ через 3-5 часов.

3.7. При проведении пожароопасных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.7.1. приступать к работе при неисправном оборудовании;

3.7.2. проводить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

3.7.3. нарушать требования технологических регламентов и инструкций;

3.7.4. допускать к работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона о прохождении пожарно-технического минимума по специальности;

3.7.5. одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;

3.7.6. хранить более нормативных требований расходных материалов в месте проведения работ;

3.7.7. проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

: Заведующий МБДОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Кормилина

|  |  |
| --- | --- |
| **«Согласовано»**  **Пре**дседатель профсоюзного комитета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б. Скуратова  Протокол №\_\_\_\_  «10» января 2013г. | **УТВЕРЖДАЮ:**  Заведующий МБДОУ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Кормилина  Приказ №\_\_\_  «10» января 2013г |

**5.ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ И ДРУГИХ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ В МБДОУ «Детский сад с.Большая Гусиха»**

1. Настоящая Инструкция разработана для МБДОУ «Детский сад с.Большая Гусиха»(далее Учреждение) учитывает основные требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ГОСТ «Работы электросварочные. Требования безопасности»; ГОСТ «Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности» и является обязательной для выполнения всеми работающими, связанными с выполнением огневых работ в Учреждении.

Нарушение требований Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На территории Учреждения запрещается организация постоянных сварочных постов.

2. На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель производства работ обязан оформить наряд-допуск (см. приложение к Инструкции).

3. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие пожарно-технический минимум и имеющие специальные квалификационные удостоверения на право допуска к огневым работам.

4. Проведение огневых работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности.

5. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

6. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

7. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери , должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

8. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0х 1,0 мм.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице:

 Таблица № 1 в соответствии с приложением № 3 к ППР РФ №390 от 25.04.2012г.

РАДИУС ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ОТ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| Минимальный радиус зоны очистки, м. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

10. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

11. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенные помещения (места).

12. При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

12.1. Приступать к работе при неисправной аппаратуре;

12.2. Производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

12.3. Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

12.4. Допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

12.5. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

12.6. Одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

13. По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать проверку места их производства по истечении 3-5 часов после их завершения.

14. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя госпожнадзора, госгортехнадзора, технической инспекции профсоюза и начальника ДПД лечебно-профилактического учреждения.

15. Кроме перечисленных в Инструкции требований при проведении временных огневых и других пожароопасных работ необходимо учитывать требования нормативных и технических документов, регламентирующие вопросы пожарной безопасности для конкретного вида работ и оборудования.

16. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

16.1. Немедленно сообщать о нем в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

16.2. Принять меры к тушению пожара имеющимися первичными средствами (внутренние пожарные краны, огнетушители, песок);

16.3. Эвакуировать из зоны, прилегающей к месту пожара, кислородные и ацетиленовые баллоны;

16.4. Организовать встречу пожарных подразделений и сообщить о пожаре руководству Учреждения.

Заведующий МБДОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Кормилина

|  |  |
| --- | --- |
| **«Согласовано»**  **Пре**дседатель профсоюзного комитета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А.Зудина  Протокол №\_\_\_\_  «10» января 2013г. | **УТВЕРЖДАЮ:**  Заведующий МБДОУ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Кормилина  Приказ №\_\_\_  «10» января 2013г |

***ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЯ******ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА О ПОЖАРЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ НА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНУЮ АППАРАТУРУ УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ В МБДОУ «Детский сад сБольшая Гусиха» №6***

1. При получении сигнала «Тревога» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления ОБЯЗАНЫ:

1.1. Определить местонахождение сработавшего извещателя по схеме сигнализации и осуществить сброс сигнала.

1.2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале заведующему детского сада (или лицу его заменяющего).

1.3. Лично или через ответственных лиц – Л.Б.Скуратовойц. выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании заведующему(или лицу его заменяющего) Учреждения.

2. При ПОЖАРЕ:

2.1. Объявить тревогу для работников Учреждения, доложить обстановку заведующему ДОУ.

2.2.Оповестить, по согласованию с заведующим(или лицу его заменяющего), (в зависимости от обстановки) людей о пожаре.

2.3. Обеспечить (организовать) эвакуацию детей и сотрудников из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

2.4. Организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений.

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

Заведующий МБДОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Кормилина

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **«Согласовано»**  **Пре**дседатель профсоюзного комитета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б. Скуратова  Протокол №\_\_\_\_  «10» января 2014г. | **УТВЕРЖДАЮ:**  Заведующий МБДОУ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кормилина Г.В.  Приказ №\_\_\_  «10» января 2014г |

**ИНСТРУКЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В ПОМЕЩЕНИЯХ МБДОУ «Детский сад с.Большая Гусиха» №7**

1. Работник, сотрудник, находясь в помещении обязан:

* обеспечить в помещении соблюдение установленного противопожарного режима и инструкций о мерах пожарной безопасности;
* обеспечить сохранность и готовность к действию огнетушителей, находящихся в помещении;
* не допускать курение и применение открытого огня;
* запрещать установку, хранение и использование в помещении бытовых электронагревательных приборов (электрочайников, электрокипятильников, электроплиток, электрообогревателей и т. п.);
* не допускать загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами проходов и эвакуационных выходов из помещения, подступов к электрическим розеткам и огнетушителям;
* следить за исправностью электрических сетей, приборов, удлинителей, электрических розеток и вилок;
* не допускать размещение горючих материалов и предметов вблизи отопления и электроприборов;
* запрещать хранение в помещении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами;
* не допускать обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;
* ознакомить всех сотрудников, работающих в помещении, с Памяткой о порядке действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

2. Работник, сотрудник, находясь в помещении в целях выполнения возложенных на него функций имеет право:

* требовать от всех находящихся в помещении сотрудников неукоснительного соблюдения установленных требований пожарной безопасности;
* получать от руководства и соответствующих служб организации документы, материалы, необходимые для осуществления своих функций по обеспечению пожарной безопасности помещения;
* вносить предложения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности за систематические нарушения установленного противопожарного режима.

3.Работник, сотрудник, покидающий последним помещение после окончания работы, обязан:

* закрыть все окна и форточки;
* убедиться, что подступы к огнетушителям, проходы и выходы не загромождены;
* обеспечить отключение и обесточивание всех электроприборов путем отключения их от электрических розеток, кроме приборов, определенных для круглосуточной работы, если это обусловлено их функциональным назначением;
* выключить освещение;
* запереть помещение и поставить его на сигнализацию.

Заведующий МБДОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Кормилина

|  |  |
| --- | --- |
| **«Согласовано»**Председатель профсоюзного комитета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Л.Б.Скуратова  Протокол №\_\_\_  «10» января 2014г. | **УТВЕРЖДАЮ:**  Заведующий МБДОУ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Г.В.Кормилина  Приказ №\_\_\_\_  «10» января 2014г |

***ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСМОТРА ПРЕД ЗАКРЫТИЕМ, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСТНОСТЬ, СОВМЕСТНО СО СЛУЖБОЙ ОХРАНЫ (ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ).***

***(****Приказ**Федерального агентства по образованию от 21 декабря 2005 г. N 1656)*

**В МБДОУ «Детский с.Большая Гусиха Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области » №8**

I. Проверку помещений перед их закрытием в конце рабочего дня производят лица, ответственные за противопожарное состояние этих помещений.

П. Цель проверки:

а) Устранение причин, способствующих вызвать в помещениях загорания в не рабочее время;

б) Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

В ходе проверки необходимо убедиться, что:

1. Произведена тщательная уборка помещений, удалены из помещений сгораемые отходы производства.

2. Выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов.

3. Из помещений убраны легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

4. Освобождены основные проходы в помещениях и запасные выходы.

5. Обеспечен беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения.

6. Дежурное освещение (если оно предусмотрено нормами) находится в исправном состоянии.

7. В помещении нет запаха дыма и гари.

8. В помещении не остался кто-либо из работающих или других лиц.

Сотрудник учреждения обязан:

1. После окончания работы помещение проверить внешним визуальным осмотром.

2. Закрывать помещение в случае обнаружения каких либо неисправностей, могущих повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.

3. Покидать помещение только при полном устранении неисправностей.

4. Закрытие помещений производится после выключения всех электроприборов и выключения света.

5. Если помещение запитано от отдельного рубильника, то после закрытия помещения необходимо отключить этот рубильник.

6. Сдать ключи под роспись в сторожу.

заведующий МБДОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Кормилина